// 23.12.2022
// Все размеры в KB
// Если нет данных по INFO или EEPROM, то у EC нет этого блока
// блоки памяти FLASH и INFO в MEC идут друг за другом 
// EC_ID только информативно и не анализируется 
// MEC JTAG_ID=200024B1h - анализируется и у всех MEC он одинаковый
// 196608=192KB
// 262144=256KB
// 294912=288KB
// На красной переходной плате (у SUCCESSOR) контакты под разьемами 
// 1 = A
// 2 = B
// 3 = C
// 4 = D
// 5 = E
// 6 = F
// 7 = G
// 8 = H

SOLDER_FROM_RED_BOARD TCK=1 TMS=2 TDO=3 TDI=4 


CHIP=MEC1609  FLASH=192  INFO=2                 EC_ID=02002445h         
CHIP=MEC1618  FLASH=192           EEPROM=1      EC_ID=02042445h          
CHIP=MEC1619  FLASH=192           EEPROM=1       
CHIP=MEC1621  FLASH=192           EEPROM=1      EC_ID=02072445h           
CHIP=MEC1632  FLASH=192           EEPROM=2      EC_ID=02092445h       
CHIP=MEC1633  FLASH=192           EEPROM=2      EC_ID=020A2445h   
CHIP=MEC1641  FLASH=288           EEPROM=2        
CHIP=MEC1650  FLASH=288           EEPROM=2      EC_ID=02152445h
CHIP=MEC1651  FLASH=288           EEPROM=2      EC_ID=02162445h
CHIP=MEC1653  FLASH=288           EEPROM=2      EC_ID=02172445h
CHIP=MEC1663  FLASH=288           EEPROM=2      EC_ID=02202445h
CHIP=MEC5035  FLASH=192  INFO=2
CHIP=MEC5045  FLASH=256  INFO=2 
CHIP=MEC5055  FLASH=256  INFO=2
CHIP=MEC5075  FLASH=288                         EC_ID=02082445h
CHIP=MEC5085  FLASH=288                         EC_ID=020D2445h


T14 1 Gen (intel)  20S0, 20S1  MEC1663  NM-C931  TMS=28 TDI=31 TDO=26 TCK=27
T14s Gen 1         20T0, 20T1  MEC1663  NM-C891  TMS=28 TDI=31 TDO=26 TCK=27
T15                20S6, 20S7  MEC1663  NM-C931  TMS=28 TDI=31 TDO=26 TCK=27
T490                     20N3  MEC1663  NM-B901  TMS=28 TDI=31 TDO=26 TCK=27
T490S              20NX, 20NY  MEC1663  NM-B891  TMS=28 TDI=31 TDO=26 TCK=27