// Параметры ниже для удобства коммутации шлейфами с разным количеством контактов.
// [KB_pins=] кол-во контактов разъёма под клавиатуру (24/25/26/28/30/32/34)
// LEFT или RIGHT. Если при установке шлейфа от себя в разъём, первый контакт слева, то LEFT. В другом случае-RIGHT. 
// UP или DOWN - Контакты в разъеме клавиатуры находятся вверху или внизу.
// 05MM/08MM/1MM   шаг между выводами в разьеме клавиатуры
// FLASH=192 или FLASH=56    размер FLASH памяти EC в KB.  Если параметра нет - 128KB 
// CHIP=CHIP=IT8585 будет попадать в список EC и проверяться при получении ID от EC на соответствие (выдается предупреждение пользователю)
//
// Можно использовать новую команду для стирания сектора. Параметр называется SecErComm. 
// Помимо команды, должен присутствовать размер стираемого сектора - SecErSize. 
// Только присутствие обоих параметров изменит команду стирания сектора и его размер.
// Если параметров нет - используется старая команда и старый размер сектора.
// ВАЖНО - параметры после знака = записываются в десятичном виде!
// Например. SecErComm=32 SecErSize=4096 Команда 32 в десятичном виде = 0x20 (hex) 
 


// Parameters are below for convenience of switching by FFC with different number of contacts.
// [KB_pins =] number of pins for the keyboard connector (24/25/26/28/30/32/34)
// LEFT or RIGHT. If you install the FFC from yourself into the connector, the first contact on the left, then LEFT. In another case, RIGHT.
// UP or DOWN - Contacts in the keyboard connector are at the up or down.
// 05MM or 08MM or 1MM   contact pitch keyboard connector  
//
// ********************************
// PD[X] == KSO[X]  (36-43 pin EC)
// BUSY  == KSO9    (45    pin EC) 
// STB   == KSI0    (58    pin EC) 
// AFD   == KSI1    (59    pin EC) 
// INIT  == KSI2    (60    pin EC) 
// SLIN  == KSI3    (61    pin EC)  
//          KSI4    (62    pin EC)
//          KSI5    (63    pin EC) 
// ********************************
//
//
//





// ASUS
B9440UA KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM PD0=2 PD1=21 PD2=5 PD3=22 PD4=6 PD5=4 PD6=8 PD7=3 BUSY=23 STB=13 AFD=18 INIT=14 SLIN=12 KSI4=15 KSI5=19 CHIP=IT8995VG-128 (Rimas)

E203MA KB_pins=24  LEFT DOWN 1MM  PD0=23 PD1=4 PD2=20 PD3=3 PD4=19 PD5=21 PD6=17 PD7=22 BUSY=2 STB=12 AFD=7 INIT=11 SLIN=13 KSI4=10 KSI5=6 CHIP=IT8225E-128 (karikov)
E402NA KB_pins=24  LEFT DOWN      PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 
E403SA KB_pins=24  LEFT DOWN 1MM  PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7
E410MA KB_pins=30  LEFT DOWN 08MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 (Михаил Казанцев)
E502NA KB_pins=24                 PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7

F509FL  KB_pins=30 LEFT  DOWN 08MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 CHIP=IT8225E-128 (Варнашев)
FX502VD KB_pins=30 LEFT  DOWN 1MM PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24 (CHIP=IT8995VG-128 ?? or CHIP=IT8171FN)
FX505GD KB_pins=30 LEFT  DOWN 08MM PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24
FX505DD KB_pins=34 LEFT  DOWN 08MM PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24
FX505DT KB_pins=36 LEFT  DOWN 08MM PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24 CHIP=IT8987E (Саня Дизель)
FX505DU KB_pins=36 LEFT  DOWN 08MM PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24 CHIP=IT8987E (Саня Дизель)
FX516PC KB_pins=32 RIGHT DOWN 08MM PD0=7 PD1=16 PD2=21 PD3=13 PD4=22 PD5=20 PD6=24 PD7=6 BUSY=10 STB=18 AFD=8 INIT=15 SLIN=17 KSI4=14 KSI5=12 FLASH=192 CHIP=IT5125VG-192 (buyanigor)

GA401IH  KB_pins=15 LEFT  DOWN 08MM           PD7=15 PD0=14 AFD=13 BUSY=12 KSI5=11 PD3=10 KSI4=9 INIT=8 PD1=7 SLIN=6 STB=5 PD5=4 PD2=3 PD4=2 PD6=1          CHIP=IT5125VG-128 (Aeronaut)
GA401QM  KB_pins=32 RIGHT DOWN 08MM FLASH=248 PD0=7 PD1=16 PD2=21 PD3=13 PD4=22 PD5=20 PD6=24 PD7=6 BUSY=10 STB=18 AFD=8 INIT=15 SLIN=17 KSI4=14 KSI5=12 CHIP=IT8259E248A  (Albert)
GA503RM  KB_pins=32 LEFT  DOWN 08MM FLASH=248 PD0=26 PD1=17 PD2=12 PD3=20 PD4=11 PD5=13 PD6=9 PD7=27 BUSY=23 STB=15 AFD=25 INIT=18 SLIN=16 KSI4=19 KSI5=21  CHIP=IT8252E248A (nick190280)
G513IH   KB_pins=36 LEFT  DOWN 08MM FLASH=248 PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24 CHIP=IT8252E248A (hachikkz)

G531GW   KB_pins=15 CHIP=IT8225VG-128 (DEBUG4402) LEFT DOWN 05MM PD0=14 PD1=7 PD2=3 PD3=10 PD4=2 PD5=4 PD6=1 PD7=15 BUSY=12 STB=5 AFD=13 INIT=8 SLIN=6 KSI4=9 KSI5=11 (Dimon Dimonych)
G531GW   KB_pins=36 CHIP=IT8291E120A LEFT DOWN 08MM PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24 FLASH=120  (hachikkz)

G701VI   KB_pins=34 LEFT DOWN 08MM FLASH=56  PD0=6 PD1=7 PD2=24 PD3=26 PD4=21 PD5=23 PD6=25 PD7=20 BUSY=28 STB=15 AFD=10 INIT=14 SLIN=16 KSI4=13 KSI5=9 CHIP=IT8171FN-56
G750JS   KB_pins=26                          PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7
G750JW   KB_pins=26                          PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7
G752VSK  KB_pins=34 LEFT DOWN 08MM FLASH=56  PD0=6 PD1=7 PD2=24 PD3=26 PD4=21 PD5=23 PD6=25 PD7=20 BUSY=28 STB=15 AFD=10 INIT=14 SLIN=16 KSI4=13 KSI5=9 CHIP=IT8171
G771JM   KB_pins=30 LEFT DOWN 1MM            PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24

GA503QS  KB_pins=32 RIGHT DOWN 08MM FLASH=248 PD0=7 PD1=16 PD2=21 PD3=13 PD4=22 PD5=20 PD6=24 PD7=6 BUSY=10 STB=18 AFD=8 INIT=15 SLIN=17 KSI4=14 KSI5=12 CHIP=IT8259E248A (Jocker)
GV301QC  KB_pins=15 LEFT DOWN 05MM FLASH=192 PD7=15 PD0=14 AFD=13 BUSY=12 KSI5=11 PD3=10 KSI4=9 INIT=8 PD1=7 SLIN=6 STB=5 PD5=4 PD2=3 PD4=2 PD6=1 CHIP=IT5125VG-192 (ChDim)
GL502VM  KB_pins=30 LEFT DOWN 1MM FLASH=56   PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24 CHIP=IT8171
GL502VS  KB_pins=15 LEFT DOWN 05MM           PD0=14 PD1=7 PD2=3 PD3=10 PD4=2 PD5=4 PD6=1 PD7=15 BUSY=12 STB=5 AFD=13 INIT=8 SLIN=6 KSI4=9 KSI5=11 CHIP=IT8995VG-128 (JDEBUG2)
GL502VT  KB_pins=30 LEFT DOWN 1MM            PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24 CHIP=IT8995E-128
GL504GM  KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM FLASH=120 PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24 CHIP=IT8291E120A (sasha_m)
GL504GW  KB_pins=36 LEFT DOWN 08MM FLASH=120 PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24 CHIP=IT8291E120A (Igor)
GL552VW  KB_pins=30 LEFT DOWN 1MM            PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24 (Elvikom)
GL553VD  KB_pins=30 LEFT DOWN 1MM FLASH=56   PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 
GL553VD  KB_pins=15 05MM LEFT                PD0=14 PD1=7 PD2=3 PD3=10 PD4=2 PD5=4 PD6=1 PD7=15 BUSY=12 STB=5 AFD=13 INIT=8 SLIN=6 KSI4=9 KSI5=11 CHIP=IT8587
GL702VMK KB_pins=15 05MM LEFT                PD0=14 PD1=7 PD2=3 PD3=10 PD4=2 PD5=4 PD6=1 PD7=15 BUSY=12 STB=5 AFD=13 INIT=8 SLIN=6 KSI4=9 KSI5=11
GL702VMK KB_pins=30 LEFT DOWN 1MM FLASH=56   PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24 CHIP=IT8171 (Mnemonik)
GL703GS  KB_pins=36 LEFT DOWN 08MM           PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24 FLASH=120 CHIP=IT8291E120A (hachikkz)
GL703V   KB_pins=24                          PD0=2 PD1=21 PD2=5 PD3=22 PD4=6 PD5=4 PD6=8 PD7=3 BUSY=23 STB=13 AFD=18 INIT=14 SLIN=12 KSI4=15 KSI5=19
GL752VW  KB_pins=30 LEFT DOWN 1MM            PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24
GL753VE  KB_pins=15 05MM LEFT                PD0=14 PD1=7 PD2=3 PD3=10 PD4=2 PD5=4 PD6=1 PD7=15 BUSY=12 STB=5 AFD=13 INIT=8 SLIN=6 KSI4=9 KSI5=11
GL753VD  KB_pins=30 LEFT DOWN FLASH=56       PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7  CHIP=IT8171
GL753VD  KB_pins=15 05MM LEFT                PD0=14 PD1=7 PD2=3 PD3=10 PD4=2 PD5=4 PD6=1 PD7=15 BUSY=12 STB=5 AFD=13 INIT=8 SLIN=6 KSI4=9 KSI5=11 CHIP=IT8587
GX502GW  KB_pins=15 05MM LEFT DOWN           PD0=14 PD1=7 PD2=3 PD3=10 PD4=2 PD5=4 PD6=1 PD7=15 BUSY=12 STB=5 AFD=13 INIT=8 SLIN=6 KSI4=9 KSI5=11 (bass)
GX701LXS KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM           PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 FLASH=120 CHIP=IT8299E120A (lowbass)
GX701LXS KB_pins=15 (JDEBUG2) LEFT DOWN 05MM PD0=14 PD1=7 PD2=3 PD3=10 PD4=2 PD5=4 PD6=1 PD7=15 BUSY=12 STB=5 AFD=13 INIT=8 SLIN=6 KSI4=9 KSI5=11 CHIP=IT5125VG-128 (lowbass)

K751NV  KB_pins=24 PD0=23 PD1=14 PD2=9 PD3=17 PD4=8 PD5=10 PD6=6 PD7=24 BUSY=20 STB=12 AFD=22 INIT=15 SLIN=13 KSI4=18 KSI5=16
N550JV  KB_pins=24 RIGHT UP 1MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 (SS)
N501JW  KB_pins=30 (J3101) PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24
N551JK  KB_pins=30 LEFT DOWN 1MM PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24
N552VW  KB_pins=30 LEFT DOWN 1MM PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24
N750JK  KB_pins=24 RIGHT DOWN 1MM PD0=23 PD1=14 PD2=9 PD3=17 PD4=8 PD5=10 PD6=6 PD7=24 BUSY=20 STB=12 AFD=22 INIT=15 SLIN=13 KSI4=16 KSI5=18
N751JK  KB_pins=30 LEFT DOWN 1MM PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24
N752VX  KB_pins=30 LEFT DOWN 1MM PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24 CHIP=IT8995VG-128 (Soo)
P552LA  KB_pins=24 LEFT DOWN 1MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 
P553UJ  KB_pins=24 LEFT DOWN 1MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 CHIP=IT8995E
PU551JA KB_pins=26 LEFT UP 08MM PD0=2 PD1=21 PD2=5 PD3=22 PD4=6 PD5=4 PD6=8 PD7=3 BUSY=23 STB=13 AFD=18 INIT=14 SLIN=12 KSI4=15 KSI5=19 (SS)

S410U    KB_pins=30 08MM LEFT DOWN PD0=29 PD1=10 PD2=26 PD3=9 PD4=25 PD5=27 PD6=23 PD7=28 BUSY=8 STB=18 AFD=13 INIT=17 SLIN=19 KSI4=16 KSI5=12 CHIP=IT8995 (kardan266)
S551LN   KB_pins=24 PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7
TP300LA  KB_pins=30 LEFT 08MM PD0=29 PD1=10 PD2=26 PD3=9 PD4=25 PD5=27 PD6=23 PD7=28 BUSY=8 STB=18 AFD=13 INIT=17 SLIN=19 KSI4=16 KSI5=12 (Ciber SLasH)
TP301UJ  KB_pins=30 LEFT 08MM PD0=29 PD1=10 PD2=26 PD3=9 PD4=25 PD5=27 PD6=23 PD7=28 BUSY=8 STB=18 AFD=13 INIT=17 SLIN=19 KSI4=16 KSI5=12
TP412UA  KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM PD0=2 PD1=21 PD2=5 PD3=22 PD4=6 PD5=4 PD6=8 PD7=3 BUSY=23 STB=13 AFD=18 INIT=14 SLIN=12 KSI4=15 KSI5=19
TP500LN  KB_pins=24 LEFT DOWN 1MM  PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 CHIP=IT8585VG (samsonov54)
TP550LD  KB_pins=24 PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7
UX31LA   KB_pins=30 PD0=29 PD1=10 PD2=26 PD3=9 PD4=25 PD5=27 PD6=23 PD7=28 BUSY=8 STB=18 AFD=13 INIT=17 SLIN=19 KSI4=16 KSI5=12
UX301LA  KB_pins=30 08MM LEFT DOWN PD0=29 PD1=10 PD2=26 PD3=9 PD4=25 PD5=27 PD6=23 PD7=28 BUSY=8 STB=18 AFD=13 INIT=17 SLIN=19 KSI4=16 KSI5=12
UX303LN  KB_pins=30 08MM LEFT DOWN PD0=29 PD1=10 PD2=26 PD3=9 PD4=25 PD5=27 PD6=23 PD7=28 BUSY=8 STB=18 AFD=13 INIT=17 SLIN=19 KSI4=16 KSI5=12
UX303UA  KB_pins=30 08MM LEFT DOWN PD0=29 PD1=10 PD2=26 PD3=9 PD4=25 PD5=27 PD6=23 PD7=28 BUSY=8 STB=18 AFD=13 INIT=17 SLIN=19 KSI4=16 KSI5=12
UX305UA  KB_pins=30 08MM LEFT DOWN PD0=29 PD1=10 PD2=26 PD3=9 PD4=25 PD5=27 PD6=23 PD7=28 BUSY=8 STB=18 AFD=13 INIT=17 SLIN=19 KSI4=16 KSI5=12
UX305FA  KB_pins=30 08MM LEFT DOWN PD0=29 PD1=10 PD2=26 PD3=9 PD4=25 PD5=27 PD6=23 PD7=28 BUSY=8 STB=18 AFD=13 INIT=17 SLIN=19 KSI4=16 KSI5=12 (SS)
UX305UAB KB_pins=30 08MM LEFT DOWN PD0=29 PD1=10 PD2=26 PD3=9 PD4=25 PD5=27 PD6=23 PD7=28 BUSY=8 STB=18 AFD=13 INIT=17 SLIN=19 KSI4=16 KSI5=12
UX310U   KB_pins=30 08MM LEFT DOWN PD0=29 PD1=10 PD2=26 PD3=9 PD4=25 PD5=27 PD6=23 PD7=28 BUSY=8 STB=18 AFD=13 INIT=17 SLIN=19 KSI4=16 KSI5=12 CHIP=IT8995VG-128 (SS)
UX325EA  KB_pins=32 05MM LEFT DOWN PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 CHIP=IT5571VG-128 (hachikkz)
UX330UA  KB_pins=30 08MM LEFT DOWN PD0=29 PD1=10 PD2=26 PD3=9 PD4=25 PD5=27 PD6=23 PD7=28 BUSY=8 STB=18 AFD=13 INIT=17 SLIN=19 KSI4=16 KSI5=12 (bnc50)
UX363EA  KB_pins=30 05MM LEFT DOWN PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 CHIP=IT5125VG-128 (PK-Center)
UX370UAR KB_pins=30 LEFT DOWN 05MM PD0=2 PD1=21 PD2=5 PD3=22 PD4=6 PD5=4 PD6=8 PD7=3 BUSY=23 STB=13 AFD=18 INIT=14 SLIN=12 KSI4=15 KSI5=19 (Milan Leposavic)
UX392FN  KB_pins=30 05MM LEFT DOWN PD0=29 PD1=10 PD2=26 PD3=9 PD4=25 PD5=27 PD6=23 PD7=28 BUSY=8 STB=18 AFD=13 INIT=17 SLIN=19 KSI4=16 KSI5=12 CHIP=IT8225VG-128 (kardan266)
UX431DA/DL KB_pins=30 05MM LEFT DOWN PD0=29 PD1=10 PD2=26 PD3=9 PD4=25 PD5=27 PD6=23 PD7=28 BUSY=8 STB=18 AFD=13 INIT=17 SLIN=19 KSI4=16 KSI5=12
UX461UN KB_pins=30 LEFT DOWN 05MM PD0=2 PD1=21 PD2=5 PD3=22 PD4=6 PD5=4 PD6=8 PD7=3 BUSY=23 STB=13 AFD=18 INIT=14 SLIN=12 KSI4=15 KSI5=19 (Rimas)
UX550GD KB_pins=30 08MM LEFT DOWN PD0=29 PD1=10 PD2=26 PD3=9 PD4=25 PD5=27 PD6=23 PD7=28 BUSY=8 STB=18 AFD=13 INIT=17 SLIN=19 KSI4=16 KSI5=12 CHIP=IT8225VG-128 (Serguz05)
X200MA  KB_pins=24 PD0=2 PD1=21 PD2=5 PD3=22 PD4=6 PD5=4 PD6=8 PD7=3 BUSY=23 STB=13 AFD=18 INIT=14 SLIN=12 KSI4=15 KSI5=19
X403FA  KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM PD0=2 PD1=21 PD2=5 PD3=22 PD4=6 PD5=4 PD6=8 PD7=3 BUSY=23 STB=13 AFD=18 INIT=14 SLIN=12 KSI4=15 KSI5=19 CHIP=IT8987E (veseliy)
X407UBR KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM PD0=2 PD1=21 PD2=5 PD3=22 PD4=6 PD5=4 PD6=8 PD7=3 BUSY=23 STB=13 AFD=18 INIT=14 SLIN=12 KSI4=15 KSI5=19 (psyjamm)
X409DL  KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 (within1915)
X409FB  KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 CHIP=IT8225-128 (darkuomo)
X409MA  KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 CHIP=IT8225-128 (Кирилл_Крес)
X411UA  KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM PD0=29 PD1=10 PD2=26 PD3=9 PD4=25 PD5=27 PD6=23 PD7=28 BUSY=8 STB=18 AFD=13 INIT=17 SLIN=19 KSI4=16 KSI5=12
X412UA  KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM PD0=2 PD1=21 PD2=5 PD3=22 PD4=6 PD5=4 PD6=8 PD7=3 BUSY=23 STB=13 AFD=18 INIT=14 SLIN=12 KSI4=15 KSI5=19 CHIP=IT8995E-128 (Svyatpro)
X415JA  KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 (X-Zes)
X415DA  KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 CHIP=IT8225E-128 (Diesel336)
X420UA  KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM PD0=2 PD1=21 PD2=5 PD3=22 PD4=6 PD5=4 PD6=8 PD7=3 BUSY=23 STB=13 AFD=18 INIT=14 SLIN=12 KSI4=15 KSI5=19 CHIP=IT8995E-128 (Soo)
X421DA  KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 CHIP=IT8225VG-128 (Rimas)
X421FAY KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 CHIP=IT8225VG-128 (Piglet666)
X421FL  KB_pins=30 LEFT DOWN 1MM PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24
x421IA  KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7   CHIP=IT5125E (Parker133)
X432FA  KB_pins=30 LEFT DOWN 05MM PD0=2 PD1=21 PD2=5 PD3=22 PD4=6 PD5=4 PD6=8 PD7=3 BUSY=23 STB=13 AFD=18 INIT=14 SLIN=12 KSI4=15 KSI5=19 CHIP=IT8225E-128 (Shalun-avd)
X450JN  KB_pins=26 1MM DOWN RIGHT PD0=23 PD1=4 PD2=20 PD3=3 PD4=19 PD5=21 PD6=17 PD7=22 BUSY=2 STB=12 AFD=7 INIT=11 SLIN=13 KSI4=10 KSI5=6
X451MA  KB_pins=24                PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7
X453MA  KB_pins=24                PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7
X505BP  KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM PD0=2 PD1=21 PD2=5 PD3=22 PD4=6 PD5=4 PD6=8 PD7=3 BUSY=23 STB=13 AFD=18 INIT=14 SLIN=12 KSI4=15 KSI5=19 CHIP=IT8995E-128
X507UB  KB_pins=26 LEFT DOWN 08MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7
X509UJ  KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 CHIP=IT8995E-128 (elixir)
X510UNR KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM PD0=29 PD1=10 PD2=26 PD3=9 PD4=25 PD5=27 PD6=23 PD7=28 BUSY=8 STB=18 AFD=13 INIT=17 SLIN=19 KSI4=16 KSI5=12
X512DAP KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 CHIP=IT8225E-128 (serguz)
X512UA  KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 CHIP=IT8995E-128
X513EA  KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24 CHIP=IT5125VG-128 (miahil_tyushkevich)
X515MA  KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 CHIP=IT8225E-128 (ahmed)
X530FN  KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24 CHIP=IT8225E-128
X540BP  KB_pins=26 LEFT DOWN 08MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 CHIP=IT8995E-128
X540LJ  KB_pins=26 LEFT DOWN 08MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7
X540UBR KB_pins=26 LEFT DOWN 08MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7
X541UVK KB_pins=26 LEFT DOWN 08MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7
X542UQ  KB_pins=26 PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7
X550JD  KB_pins=24 1MM LEFT DOWN PD0=23 PD1=14 PD2=9 PD3=17 PD4=8 PD5=10 PD6=6 PD7=24 BUSY=20 STB=12 AFD=22 INIT=15 SLIN=13 KSI4=16 KSI5=18
X550LA  KB_pins=24 1MM LEFT DOWN PD0=23 PD1=14 PD2=9 PD3=17 PD4=8 PD5=10 PD6=6 PD7=24 BUSY=20 STB=12 AFD=22 INIT=15 SLIN=13 KSI4=18 KSI5=16
X550LC  KB_pins=24 1MM LEFT DOWN PD0=23 PD1=14 PD2=9 PD3=17 PD4=8 PD5=10 PD6=6 PD7=24 BUSY=20 STB=12 AFD=22 INIT=15 SLIN=13 KSI4=18 KSI5=16
X550MD  KB_pins=24               PD0=23 PD1=14 PD2=9 PD3=17 PD4=8 PD5=10 PD6=6 PD7=24 BUSY=20 STB=12 AFD=22 INIT=15 SLIN=13 KSI4=16 KSI5=18
X551MA  KB_pins=24 LEFT DOWN 1MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7
X553MA  KB_pins=24 LEFT DOWN 1MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 CHIP=IT8985E
X553SA  KB_pins=24 LEFT DOWN 1MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 CHIP=IT8885 (Артём Варнашев)
X553JX  KB_pins=24 PD0=23 PD1=14 PD2=9 PD3=17 PD4=8 PD5=10 PD6=6 PD7=24 BUSY=20 STB=12 AFD=22 INIT=15 SLIN=13 KSI4=16 KSI5=18
X553UJ  KB_pins=24 PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7
X555DG  KB_pins=24 LEFT 1MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7
X555UJ  KB_pins=24 LEFT DOWN 1MM  PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7
X555LD  KB_pins=24 LEFT DOWN 1MM  PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7
X555LJ  KB_pins=24 LEFT DOWN 1MM  PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7
X555SJ  KB_pins=24 LEFT DOWN 1MM  PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7
X556UV  KB_pins=24 LEFT DOWN 1MM  PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7
X570DD  KB_pins=26                PD0=25 PD1=16 PD2=11 PD3=19 PD4=10 PD5=12 PD6=8 PD7=26 BUSY=22 STB=14 AFD=24 INIT=17 SLIN=15 KSI4=18 KSI5=20 CHIP=IT8225E (nik751)  
X570UD  KB_pins=26 LEFT DOWN 08MM PD0=25 PD1=16 PD2=11 PD3=19 PD4=10 PD5=12 PD6=8 PD7=26 BUSY=22 STB=14 AFD=24 INIT=17 SLIN=15 KSI4=18 KSI5=20 CHIP=IT8995E-128
X570ZD  KB_pins=26 LEFT DOWN 08MM PD0=25 PD1=16 PD2=11 PD3=19 PD4=10 PD5=12 PD6=8 PD7=26 BUSY=22 STB=14 AFD=24 INIT=17 SLIN=15 KSI4=18 KSI5=20 CHIP=IT8995E-128
X580VD  KB_pins=26 LEFT DOWN 08MM PD0=25 PD1=16 PD2=11 PD3=19 PD4=10 PD5=12 PD6=8 PD7=26 BUSY=22 STB=14 AFD=24 INIT=17 SLIN=15 KSI4=18 KSI5=20 CHIP=IT8995E-128
X705MA  KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 CHIP=IT8225E (Remonter047)
X705UD  KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 CHIP=IT8995E-128 (seminenko)
X705UQ  KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 CHIP=IT8995E-128 (BARBOSA75)
X751LD  KB_pins=24                PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7
X751MD  KB_pins=24                PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7
X751NV  KB_pins=24 LEFT DOWN 1MM  PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 CHIP=IT8995E-128 (310)
X751SA  KB_pins=24                PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7
Q304UAK KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM PD0=29 PD1=10 PD2=26 PD3=9 PD4=25 PD5=27 PD6=23 PD7=28 BUSY=8 STB=18 AFD=13 INIT=17 SLIN=19 KSI4=16 KSI5=12 CHIP=IT8995VG-128 (vinservice)
V222UA  KB_pins=15 (JDEBUG2) LEFT DOWN 05MM PD0=14 PD1=7 PD2=3 PD3=10 PD4=2 PD5=4 PD6=1 PD7=15 BUSY=12 STB=5 AFD=13 INIT=8 SLIN=6 KSI4=9 KSI5=11 CHIP=IT8995VG-128 (lowbass)


// COMPAL 
LA-8692P KB_pins=30 RIGHT DOWN 1MM (JKB1) PD0=24 PD1=20 PD2=18 PD3=13 PD4=17 PD5=21 PD6=14 PD7=16 BUSY=27 STB=19 AFD=30 INIT=23 SLIN=22 KSI4=26 KSI5=25 CHIP=IT8580E (Экзот)

// LCFC
NM-A032  KB_pins=30 RIGHT DOWN 1MM (JKB1) PD0=24 PD1=20 PD2=18 PD3=13 PD4=17 PD5=21 PD6=14 PD7=16 BUSY=27 STB=19 AFD=30 INIT=23 SLIN=22 KSI4=26 KSI5=25 CHIP=IT8586 (Александр Савельев)
NM-A074 KB_pins=26 LEFT DOWN 05MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21
NM-A141 KB_pins=24 (JKB1) PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6
NM-A142 KB_pins=30 (JKB1) PD0=24 PD1=20 PD2=18 PD3=13 PD4=17 PD5=21 PD6=14 PD7=16 BUSY=27 STB=19 AFD=30 INIT=23 SLIN=22 KSI4=26 KSI5=25 CHIP=IT8580
NM-A161  KB_pins=32 (JKB1) 05MM DOWN RIGHT PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27
NM-A181  KB_pins=30 (JKB3) LEFT DOWN 1MM PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6
NM-A191  KB_pins=26 PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=10 AFD=9 INIT=8 SLIN=7 KSI4=6 KSI5=5
NM-A201  KB_pins=26 FLASH=192  PD0=1 PD1=2 PD2=3 PD3=4 PD4=5 PD5=6 PD6=7 PD7=8 BUSY=10 STB=17 AFD=18 INIT=19 SLIN=20 KSI4=21 KSI5=22 CHIP=IT8386VG-192
NM-A211 KB_pins=32 (JKB1) DOWN RIGHT 05MM PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27
NM-A221 KB_pins=32        DOWN RIGHT 05MM PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27
NM-A231 KB_pins=32 (JKB1) DOWN RIGHT 05MM PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27
NM-A271  KB_pins=30 LEFT DOWN 1MM PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6
NM-A272  KB_pins=30 LEFT DOWN 1MM PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6
NM-A273  KB_pins=30 LEFT DOWN 1MM PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6
NM-A281  KB_pins=30 LEFT DOWN 1MM PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6
NM-A281  KB_pins=26 LEFT DOWN 1MM PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6
NM-A291  KB_pins=30 (JKB1) LEFT DOWN 1MM PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6
NM-A311  KB_pins=26 LEFT 1MM PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6
NM-A311  KB_pins=30 LEFT DOWN 1MM PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6
NM-A321  KB_pins=26 LEFT DOWN 05MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 FLASH=192 CHIP=IT8386E-192 
NM-A331  KB_pins=30 LEFT DOWN 1MM PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6 CHIP=IT8586 (Александр Савельев)
NM-A351  KB_pins=32 RIGHT DOWN 05MM PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27
NM-A361  KB_pins=30 LEFT DOWN 1MM PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6
NM-A361  KB_pins=26 LEFT DOWN 1MM PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6
NM-A362  KB_pins=30 LEFT DOWN 1MM PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6
NM-A362  KB_pins=26 PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6
NM-A381  CHIP=IT8386E-192 FLASH=192 KB_pins=26 (JKB3) PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21
NM-A411  CHIP=IT8396VG-192 FLASH=192 KB_pins=26 (JP13) LEFT DOWN 05MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21
NM-A471  KB_pins=30 (JKB1) LEFT DOWN 1MM PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6 (SS)
NM-A481  KB_pins=30 LEFT DOWN 1MM PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6 CHIP=IT8586E (Александр_Криволапов)
NM-A481  KB_pins=26 LEFT DOWN 1MM PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6 CHIP=IT8586E (Александр_Криволапов)
NM-A491 KB_pins=30 (JKB1) PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6
NM-A541 CHIP=IT8371E-128 KB_pins=30 (JKB1) LEFT DOWN 1MM PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6
NM-A561  KB_pins=32 PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6
NM-A601 CHIP=IT8396VG-192 FLASH=192 KB_pins=26 PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21
NM-A631  KB_pins=32 PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6
NM-A651  KB_pins=32 (JKB1) PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6
NM-A671 KB_pins=26 (JKB1) LEFT DOWN 1MM PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6 (Milan Leposavic)
NM-A681 KB_pins=26 (JKB1) LEFT DOWN 1MM PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6 (Milan Leposavic)
NM-A711 KB_pins=30 (KBCON2) LEFT DOWN 1MM PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6 CHIP=IT8586E (probe2005klm)
NM-A741 KB_pins=32 (JKB1) LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21
NM-A751 KB_pins=32 (JKB1) LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 
NM-A752 KB_pins=32 (JKB1) LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 
NM-A771 KB_pins=32 (JKB1) LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21
NM-A801 KB_pins=32 (JKB1) LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21
NM-A804 KB_pins=32 (JKB1) LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21
NM-A821 KB_pins=32 (JKB1) 05MM LEFT DOWN PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6
NM-A841 KB_pins=32 (JKB1) LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21
NM-A851 KB_pins=32 (JKB1) PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21
NM-A901 KB_pins=30 FLASH=192 LEFT DOWN 05MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 CHIP=IT8186VG-192
NM-A911 KB_pins=32 (JKB1) PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21
NM-A981 KB_pins=32 (JKB1) LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21

NM-B021 KB_pins=32 (JKB1) LEFT DOWN 08MM PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6
NM-B031 KB_pins=32 (JKB1) LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21
NM-B051 KB_pins=32 (JKB1) LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 (darkuomo)
NM-B151 KB_pins=26 (JEC1) LEFT DOWN 05MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 CHIP=IT8376VG-128 (khaahk)
NM-B163 KB_pins=32 (JKB1) LEFT DOWN 08MM FLASH=56 PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7  CHIP=IT8171 
NM-B191 KB_pins=32 (JKB1) LEFT DOWN 08MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 
NM-B241 KB_pins=32 (JKB1) LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21
NM-B242 KB_pins=32 (JKB1) LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21
NM-B244 KB_pins=32 (JKB1) LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21
NM-B281 KB_pins=32 (JKB1) LEFT DOWN 08MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7
NM-B291 KB_pins=30 (JP13) LEFT DOWN 05MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 FLASH=192 CHIP=IT8186VG-192 (hachikkz)
NM-B301 KB_pins=32 (JKB1) LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21
NM-B321 KB_pins=32 (JKB1) LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21
NM-B331 KB_pins=32 (JKB1) LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21
NM-B341 KB_pins=32 (JKB1) LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21
NM-B351 KB_pins=36 (JKB1) LEFT DOWN 05MM PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6 FLASH=192  CHIP=IT8186VG-192
NM-B361 KB_pins=32 LEFT DOWN 05MM PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6 FLASH=192  CHIP=IT8186VG-192 
NM-B391 KB_pins=32 LEFT DOWN 08MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 CHIP=IT8226E-128 BXA
NM-B421 KB_pins=40 LEFT DOWN 05MM PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6 FLASH=256 CHIP=IT8996E-256
NM-B451 KB_pins=32 (JKB1) LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21
NM-B452 KB_pins=32 (JKB1) LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 CHIP=IT8586E (Александр)
NM-B453 KB_pins=32 (JKB1) LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21
NM-B461 KB_pins=40 LEFT DOWN 05MM PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6 FLASH=256 CHIP=IT8996E-256
NM-B601 KB_pins=32 (JKB1) LEFT DOWN 08MM PD0=13 PD1=17 PD2=19 PD3=24 PD4=20 PD5=16 PD6=23 PD7=21 BUSY=10 STB=18 AFD=7 INIT=2 SLIN=15 KSI4=11 KSI5=12
NM-B661 KB_pins=32 (JKB1) LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21
NM-B671 KB_pins=32 (JKB1) LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21
NM-B681 KB_pins=32 (JKB1) LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 CHIP=IT8586E
NM-B701 KB_pins=32 (JKB1) LEFT DOWN 08MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7
NM-B731 KB_pins=32 (JKB1) LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 CHIP=IT8586E (Val Soria)
NM-B781 KB_pins=32 FLASH=192 LEFT DOWN 08MM PD0=13 PD1=17 PD2=19 PD3=24 PD4=20 PD5=16 PD6=23 PD7=21 BUSY=10 STB=18 AFD=7 INIT=2 SLIN=15 KSI4=11 KSI5=12 CHIP=IT8396VG-192
NM-B911 KB_pins=32 FLASH=256 LEFT DOWN 05MM PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6 CHIP=IT8227E-256 
NM-B931 KB_pins=40 FLASH=256 LEFT DOWN 05MM PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6 CHIP=IT8227E-256 
NM-B961 KB_pins=32 (JKB1) LEFT DOWN 08MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 CHIP=IT8226E-128
NM-B962 KB_pins=32 (JKB1) LEFT DOWN 08MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 CHIP=IT8226E-128

NM-C061 KB_pins=40        LEFT DOWN 05MM PD0=7  PD1=13 PD2=11 PD3=14 PD4=10 PD5=17 PD6=15 PD7=16 BUSY=20 STB=9  AFD=6 INIT=8  SLIN=1  KSI4=5  KSI5=12 FLASH=256 CHIP=IT8996E-256 (Mihail Mishanyadj)
NM-C091 KB_pins=32        LEFT DOWN 08MM PD0=13 PD1=17 PD2=19 PD3=24 PD4=20 PD5=16 PD6=23 PD7=21 BUSY=10 STB=18 AFD=7 INIT=14 SLIN=15 KSI4=11 KSI5=12 CHIP=IT8586E
NM-C092 KB_pins=32        LEFT DOWN 08MM PD0=13 PD1=17 PD2=19 PD3=24 PD4=20 PD5=16 PD6=23 PD7=21 BUSY=10 STB=18 AFD=7 INIT=14 SLIN=15 KSI4=11 KSI5=12 CHIP=IT8586E
NM-C101 KB_pins=32        LEFT DOWN 08MM PD0=13 PD1=17 PD2=19 PD3=24 PD4=20 PD5=16 PD6=23 PD7=21 BUSY=10 STB=18 AFD=7 INIT=14 SLIN=15 KSI4=11 KSI5=12 CHIP=IT8586E
NM-C121 KB_pins=32        LEFT UP   08MM PD0=13 PD1=17 PD2=19 PD3=24 PD4=20 PD5=16 PD6=23 PD7=21 BUSY=10 STB=18 AFD=7 INIT=14 SLIN=15 KSI4=11 KSI5=12 CHIP=IT8586E
NM-C131 KB_pins=40        LEFT DOWN 05MM PD0=7  PD1=13 PD2=11 PD3=14 PD4=10 PD5=17 PD6=15 PD7=16 BUSY=20 STB=9  AFD=6 INIT=8  SLIN=1  KSI4=5  KSI5=12 FLASH=192  CHIP=IT8186VG-192 (evserv)
NM-C171 KB_pins=32        LEFT UP   08MM PD0=13 PD1=17 PD2=19 PD3=24 PD4=20 PD5=16 PD6=23 PD7=21 BUSY=10 STB=18 AFD=7 INIT=14 SLIN=15 KSI4=11 KSI5=12 CHIP=IT8586E
NM-C221 KB_pins=32 (JKB1) LEFT DOWN 08MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 FLASH=56 CHIP=IT8176FN-56A
NM-C361 KB_pins=32        LEFT UP   08MM PD0=13 PD1=17 PD2=19 PD3=24 PD4=20 PD5=16 PD6=23 PD7=21 BUSY=10 STB=18 AFD=7 INIT=14 SLIN=15 KSI4=11 KSI5=12 (SS)
NM-C362 KB_pins=32        LEFT UP   08MM PD0=13 PD1=17 PD2=19 PD3=24 PD4=20 PD5=16 PD6=23 PD7=21 BUSY=10 STB=18 AFD=7 INIT=14 SLIN=15 KSI4=11 KSI5=12 (lblsbly13)

NM-C371 KB_pins=32 (JKB1) LEFT DOWN 08MM    PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 FLASH=56 CHIP=IT8176 (sjserg30)
NM-C372 KB_pins=32 (JKB1) LEFT DOWN 08MM    PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 FLASH=56 CHIP=IT8176 
NM-C421 KB_pins=40 FLASH=256 LEFT DOWN 05MM PD0=7 PD1=13 PD2=11 PD3=14 PD4=10 PD5=17 PD6=15 PD7=16 BUSY=20 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6 CHIP=IT8227E-256 (Ethereal)
NM-C511 KB_pins=32        LEFT UP 08MM      PD0=13 PD1=17 PD2=19 PD3=24 PD4=20 PD5=16 PD6=23 PD7=21 BUSY=10 STB=18 AFD=7 INIT=14 SLIN=15 KSI4=11 KSI5=12 CHIP=IT8586E
NM-C531 KB_pins=32 (JKB1) LEFT DOWN 08MM FLASH=56 PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7  CHIP=IT8176FN (x-zes)
NM-C541 KB_pins=32 (JKB1) FLASH=56 LEFT DOWN 08MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 CHIP=IT8176-56 (SS)
NM-C581 KB_pins=32           LEFT DOWN 08MM PD0=13 PD1=17 PD2=19 PD3=24 PD4=20 PD5=16 PD6=23 PD7=21 BUSY=10 STB=18 AFD=7 INIT=14 SLIN=15 KSI4=11 KSI5=12 CHIP=IT8227VG-128 (lowbass)
NM-C681 KB_pins=34           LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 CHIP=IT8227E-128  (Nikolson15)
NM-C701 KB_pins=40 FLASH=256 LEFT DOWN 05MM PD0=7 PD1=13 PD2=11 PD3=14 PD4=10 PD5=17 PD6=15 PD7=16 BUSY=20 STB=9 AFD=6 INIT=8 SLIN=1 KSI4=5 KSI5=12  (Milan Leposavic)
NM-C711 KB_pins=32        LEFT UP 08MM      PD0=13 PD1=17 PD2=19 PD3=24 PD4=20 PD5=16 PD6=23 PD7=21 BUSY=10 STB=18 AFD=7 INIT=14 SLIN=15 KSI4=11 KSI5=12 CHIP=IT8227E-128 (Milan Leposavic)
NM-C771 KB_pins=40 FLASH=256 LEFT DOWN 05MM PD0=7 PD1=13 PD2=11 PD3=14 PD4=10 PD5=17 PD6=15 PD7=16 BUSY=20 STB=9 AFD=6 INIT=8 SLIN=1 KSI4=5 KSI5=12 CHIP=IT8227E-256 (Flagmans)
NM-C781 KB_pins=32 LEFT DOWN 08MM           PD0=13 PD1=17 PD2=19 PD3=24 PD4=20 PD5=16 PD6=23 PD7=21 BUSY=10 STB=18 AFD=7 INIT=14 SLIN=15 KSI4=11 KSI5=12 CHIP=IT8586E (bot13)
NM-C791 KB_pins=40 FLASH=256 LEFT DOWN 05MM PD0=7 PD1=13 PD2=11 PD3=14 PD4=10 PD5=17 PD6=15 PD7=16 BUSY=20 STB=9 AFD=6 INIT=8 SLIN=1 KSI4=5 KSI5=12 CHIP=IT5261VG-256 (evserv)
NM-C801 KB_pins=40 FLASH=256 LEFT DOWN 05MM PD0=7 PD1=13 PD2=11 PD3=14 PD4=10 PD5=17 PD6=15 PD7=16 BUSY=20 STB=9 AFD=6 INIT=8 SLIN=1 KSI4=5 KSI5=12 CHIP=IT5261VG-256 (evserv)
NM-C811 KB_pins=34           LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 CHIP=IT8227E-128 (evserv)
NM-C821 KB_pins=32           LEFT UP   08MM PD0=13 PD1=17 PD2=19 PD3=24 PD4=20 PD5=16 PD6=23 PD7=21 BUSY=10 STB=18 AFD=7 INIT=14 SLIN=15 KSI4=11 KSI5=12 CHIP=IT8227E-128 (karikov)
NM-C861 KB_pins=32           LEFT UP   08MM PD0=13 PD1=17 PD2=19 PD3=24 PD4=20 PD5=16 PD6=23 PD7=21 BUSY=10 STB=18 AFD=7 INIT=14 SLIN=15 KSI4=11 KSI5=12
NM-C871 KB_pins=34           LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 CHIP=IT8227E-128 (Юрій Мацібора)
NM-C911 KB_pins=34 (JKB1)    LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 FLASH=56 CHIP=IT8176 (Jocker)
NM-C951 KB_pins=32             LEFT UP 08MM PD0=13 PD1=17 PD2=19 PD3=24 PD4=20 PD5=16 PD6=23 PD7=21 BUSY=10 STB=18 AFD=7 INIT=14 SLIN=15 KSI4=11 KSI5=12 (lblsbly13)

NM-D011 KB_pins=40 LEFT DOWN 05MM        PD0=7 PD1=13 PD2=11 PD3=14 PD4=10 PD5=17 PD6=15 PD7=16 BUSY=20 STB=9 AFD=6 INIT=8 SLIN=1 KSI4=5 KSI5=12 FLASH=256 CHIP=IT8227E-256 (Soo)
NM-D031 KB_pins=32 LEFT UP          08MM PD0=13 PD1=17 PD2=19 PD3=24 PD4=20 PD5=16 PD6=23 PD7=21 BUSY=10 STB=18 AFD=7  INIT=14 SLIN=15 KSI4=11 KSI5=12 CHIP=IT8227E-128 (tapi1963)
NM-D041 KB_pins=34 LEFT DOWN        08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 FLASH=56 CHIP=IT8176FN-56A (karikov)
NM-D151 KB_pins=32 LEFT UP          08MM PD0=13 PD1=17 PD2=19 PD3=24 PD4=20 PD5=16 PD6=23 PD7=21 BUSY=10 STB=18 AFD=7  INIT=14 SLIN=15 KSI4=11 KSI5=12 CHIP=IT8227E-128 (Rimas)
NM-D191 KB_pins=32 (JKB1) LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9  PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 CHIP=IT8227E-128 (tvkiller)
NM-D201 KB_pins=32 LEFT DOWN 08MM        PD0=13 PD1=17 PD2=19 PD3=24 PD4=20 PD5=16 PD6=23 PD7=21 BUSY=10 STB=18 AFD=7  INIT=14 SLIN=15 KSI4=11 KSI5=12 CHIP=IT8227E-128 (Dwit)
NM-D211 KB_pins=32 LEFT DOWN 05MM        PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 FLASH=256 CHIP=IT8227E-256 (RzR)
NM-D211 KB_pins=32 LEFT DOWN 05MM        PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 FLASH=192 CHIP=IT8227VG-192 (pc-service59) Rev 1.0
NM-D281 KB_pins=34 LEFT DOWN 08MM        PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 FLASH=56 CHIP=IT8176FN-56A (sergey_anomaly)

NM-D441 KB_pins=40 LEFT DOWN 05MM        PD0=7 PD1=13 PD2=11 PD3=14  PD4=10 PD5=17 PD6=15 PD7=16 BUSY=20 STB=9  AFD=6  INIT=8 SLIN=1 KSI4=5 KSI5=12 FLASH=1004 SecErComm=32 SecErSize=4096 CHIP=IT5679VG-1M (evserv)
NM-D442 KB_pins=40 LEFT DOWN 05MM        PD0=7 PD1=13 PD2=11 PD3=14  PD4=10 PD5=17 PD6=15 PD7=16 BUSY=20 STB=9  AFD=6  INIT=8 SLIN=1 KSI4=5 KSI5=12 FLASH=1004 SecErComm=32 SecErSize=4096 CHIP=IT5679VG-1M (evserv)
NM-D451 KB_pins=40 LEFT DOWN 05MM        PD0=7 PD1=13 PD2=11 PD3=14  PD4=10 PD5=17 PD6=15 PD7=16 BUSY=20 STB=9  AFD=6  INIT=8 SLIN=1 KSI4=5 KSI5=12 FLASH=1004 SecErComm=32 SecErSize=4096 CHIP=IT5679VG-1M (evserv)
NM-D471 KB_pins=32 (JKB1) LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9  PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 CHIP=IT8227VG (fr53)
NM-D474 KB_pins=32 (JKB1) LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9  PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 CHIP=IT8227VG (maksim-skad)
NM-D481 KB_pins=40 LEFT DOWN 05MM        PD0=7  PD1=13 PD2=11 PD3=14 PD4=10 PD5=17 PD6=15 PD7=16 BUSY=20 STB=9  AFD=6  INIT=8  SLIN=1  KSI4=5  KSI5=12 FLASH=256 CHIP=IT8227E-256 (RzR)
NM-D521 KB_pins=32 (JKB1) LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9  PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 CHIP=IT8227VG (Shalun-avd)
NM-D562 KB_pins=34 (JKB2) LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 FLASH=56 CHIP=IT8176FN-56A (lowbass)

NM-E111 KB_pins=34 (JKB1) LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 FLASH=256 CHIP=IT8227VG-256 (Val Soria)
NM-E231 KB_pins=34 (JKB2) LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 FLASH=56  CHIP=IT8176FN (lowbass)
NM-E401 KB_pins=30 (JKB1) LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 FLASH=256 CHIP=IT8227E-256 (Shalun-avd)
NM-E531 KB_pins=34 (JKB1) LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 FLASH=256 CHIP=IT8227VG-256 (Василий)

// CLEVO
6-71-NH5D0-D02  KB_pins=26 RIGHT UP 1MM PD0=1 PD1=2 PD2=3 PD3=7 PD4=9 PD5=10 PD6=13 PD7=16 BUSY=18 STB=4 AFD=5 INIT=6 SLIN=8 KSI4=11 KSI5=12 (Zveros)
6-71-N1500-D02A KB_pins=24 RIGHT UP 1MM PD0=1 PD1=2 PD2=3 PD3=7 PD4=9 PD5=10 PD6=13 PD7=16 BUSY=18 STB=4 AFD=5 INIT=6 SLIN=8 KSI4=11 KSI5=12 (Retezan Karol)
6-71-PA700-D02A KB_pins=24 RIGHT UP 1MM PD0=1 PD1=2 PD2=3 PD3=7 PD4=9 PD5=10 PD6=13 PD7=16 BUSY=18 STB=4 AFD=5 INIT=6 SLIN=8 KSI4=11 KSI5=12
6-71-NL4C0-D02B KB_pins=26 RIGHT DOWN 1MM PD0=1 PD1=2 PD2=3 PD3=7 PD4=9 PD5=10 PD6=13 PD7=16 BUSY=18 STB=4 AFD=5 INIT=6 SLIN=8 KSI4=11 KSI5=12 (Rimas)

N155SCSD  KB_pins=24                          PD0=1 PD1=2 PD2=3 PD3=7 PD4=9 PD5=10 PD6=13 PD7=16 BUSY=18 STB=4 AFD=5 INIT=6 SLIN=8 KSI4=11 KSI5=12
N650DU KB_pins=24               RIGHT UP 1MM  PD0=1 PD1=2 PD2=3 PD3=7 PD4=9 PD5=10 PD6=13 PD7=16 BUSY=18 STB=4 AFD=5 INIT=6 SLIN=8 KSI4=11 KSI5=12
W650RB KB_pins=24               RIGHT UP 1MM  PD0=1 PD1=2 PD2=3 PD3=7 PD4=9 PD5=10 PD6=13 PD7=16 BUSY=18 STB=4 AFD=5 INIT=6 SLIN=8 KSI4=11 KSI5=12 CHIP=IT8587E (MasterVad)
W650SF KB_pins=24 (JKB1)        RIGHT UP 1MM  PD0=1 PD1=2 PD2=3 PD3=7 PD4=9 PD5=10 PD6=13 PD7=16 BUSY=18 STB=4 AFD=5 INIT=6 SLIN=8 KSI4=11 KSI5=12 
P64H0 KB_pins=24                RIGHT UP 1MM  PD0=1 PD1=2 PD2=3 PD3=7 PD4=9 PD5=10 PD6=13 PD7=16 BUSY=18 STB=4 AFD=5 INIT=6 SLIN=8 KSI4=11 KSI5=12
P650REMB-0D KB_pins=24                        PD0=1 PD1=2 PD2=3 PD3=7 PD4=9 PD5=10 PD6=13 PD7=16 BUSY=18 STB=4 AFD=5 INIT=6 SLIN=8 KSI4=11 KSI5=12
P650RPMB-0D KB_pins=24                        PD0=1 PD1=2 PD2=3 PD3=7 PD4=9 PD5=10 PD6=13 PD7=16 BUSY=18 STB=4 AFD=5 INIT=6 SLIN=8 KSI4=11 KSI5=12
W370SS  KB_pins=24 (JKB3)                     PD0=1 PD1=2 PD2=3 PD3=7 PD4=9 PD5=10 PD6=13 PD7=16 BUSY=18 STB=4 AFD=5 INIT=6 SLIN=8 KSI4=11 KSI5=12
W670 KB_pins=24 (JKB3)                        PD0=1 PD1=2 PD2=3 PD3=7 PD4=9 PD5=10 PD6=13 PD7=16 BUSY=18 STB=4 AFD=5 INIT=6 SLIN=8 KSI4=11 KSI5=12
W740SU KB_pins=24 (J-KB1)                     PD0=1 PD1=2 PD2=3 PD3=7 PD4=9 PD5=10 PD6=13 PD7=16 BUSY=18 STB=4 AFD=5 INIT=6 SLIN=8 KSI4=11 KSI5=12
W940/950/970 KB_pins=24 (J-KB1/2)             PD0=1 PD1=2 PD2=3 PD3=7 PD4=9 PD5=10 PD6=13 PD7=16 BUSY=18 STB=4 AFD=5 INIT=6 SLIN=8 KSI4=11 KSI5=12
WA50SH KB_pins=24 (J_KB1)                     PD0=1 PD1=2 PD2=3 PD3=7 PD4=9 PD5=10 PD6=13 PD7=16 BUSY=18 STB=4 AFD=5 INIT=6 SLIN=8 KSI4=11 KSI5=12
N850HP N870HP KB_pins=24 (J_KB2) RIGHT UP 1MM PD0=1 PD1=2 PD2=3 PD3=7 PD4=9 PD5=10 PD6=13 PD7=16 BUSY=18 STB=4 AFD=5 INIT=6 SLIN=8 KSI4=11 KSI5=12
N857HJ N850HJ KB_pins=24         RIGHT UP 1MM PD0=1 PD1=2 PD2=3 PD3=7 PD4=9 PD5=10 PD6=13 PD7=16 BUSY=18 STB=4 AFD=5 INIT=6 SLIN=8 KSI4=11 KSI5=12
NH50AF1 KB_pins=26 (J_KB2)                    PD0=1 PD1=2 PD2=3 PD3=7 PD4=9 PD5=10 PD6=13 PD7=16 BUSY=18 STB=4 AFD=5 INIT=6 SLIN=8 KSI4=11 KSI5=12 CHIP=IT5570E (jocker)
NH50HK  KB_pins=26 (J_KB2)     RIGHT DOWN 1MM PD0=1 PD1=2 PD2=3 PD3=7 PD4=9 PD5=10 PD6=13 PD7=16 BUSY=18 STB=4 AFD=5 INIT=6 SLIN=8 KSI4=11 KSI5=12 CHIP=IT5570E (Viktor)

// QUANTA
Quanta BM5  KB_pins=30 PD0=24 PD1=20 PD2=18 PD3=13 PD4=17 PD5=21 PD6=14 PD7=16 BUSY=27 STB=19 AFD=30 INIT=23 SLIN=22 KSI4=26 KSI5=25
Quanta BK5  KB_pins=30 PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24

Quanta BKL (CN_DEBUG) KB_pins=24 LEFT DOWN 1MM  PD0=2 PD1=21 PD2=5 PD3=22 PD4=6 PD5=4 PD6=8 PD7=3 BUSY=23 STB=13 AFD=18 INIT=14 SLIN=12 KSI4=15 KSI5=19 CHIP=IT8987 (SS) 
Quanta BKL  (KCN1)    KB_pins=36 LEFT DOWN 08MM PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24 FLASH=120 CHIP=IT8296 (SS) 
Quanta BKX            KB_pins=36 LEFT DOWN 08MM PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24 CHIP=IT8987VG (Сергей Белый)
Quanta BKNB           KB_pins=24 LEFT DOWN 1MM  PD0=2 PD1=21 PD2=5 PD3=22 PD4=6 PD5=4 PD6=8 PD7=3 BUSY=23 STB=13 AFD=18 INIT=14 SLIN=12 KSI4=15 KSI5=19 (vigor-fm)
Quanta BKLG (KCN1)    KB_pins=36 LEFT DOWN 08MM PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24 CHIP=IT8987 (SS)
Quanta DAD13CMBAG0    KB_pins=30 (JKB1)         PD0=18 PD1=16 PD2=17 PD3=15 PD4=11 PD5=10 PD6=13 PD7=12 BUSY=24 STB=9 AFD=7 INIT=5 SLIN=8 KSI4=4 KSI5=6
Quanta DAG3           KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM  PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6 (Bucha)
Quanta FH9            KB_pins=30 RIGHT UP 05MM  PD0=3 PD1=4 PD2=5 PD3=6 PD4=7 PD5=8 PD6=9 PD7=18 BUSY=20 STB=10 AFD=11 INIT=12 SLIN=13 KSI4=14 KSI5=15
Quanta G3AA           KB_pins=40 LEFT DOWN 08MM PD0=23 PD1=22 PD2=21 PD3=20 PD4=19 PD5=18 PD6=17 PD7=16 BUSY=14 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=32
Quanta G3BA           KB_pins=40 LEFT DOWN 08MM PD0=23 PD1=22 PD2=21 PD3=20 PD4=19 PD5=18 PD6=17 PD7=16 BUSY=14 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=32
Quanta G3BB           KB_pins=40 LEFT DOWN 08MM PD0=23 PD1=22 PD2=21 PD3=20 PD4=19 PD5=18 PD6=17 PD7=16 BUSY=14 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=32   CHIP=IT8987E (Retezan Karol)
Quanta G3ED           KB_pins=26 LEFT DOWN 1MM  PD0=4 PD1=5 PD2=6 PD3=7 PD4=8 PD5=9 PD6=10 PD7=11 BUSY=13 STB=26 AFD=25 INIT=24 SLIN=23 KSI4=22 KSI5=3 FLASH=256 CHIP=IT5570E-256 (volkol)
Quanta G3EE           KB_pins=32 LEFT DOWN 05MM PD0=23 PD1=22 PD2=21 PD3=20 PD4=19 PD5=18 PD6=17 PD7=16 BUSY=14 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=24 FLASH=256 CHIP=IT5570E-256 (Piglet666)
Quanta G3DB           KB_pins=40 LEFT DOWN 08MM PD0=23 PD1=22 PD2=21 PD3=20 PD4=19 PD5=18 PD6=17 PD7=16 BUSY=14 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=32 (sasha_m)
Quanta G3DC           KB_pins=40 LEFT DOWN 08MM PD0=23 PD1=22 PD2=21 PD3=20 PD4=19 PD5=18 PD6=17 PD7=16 BUSY=14 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=32
Quanta G3HD           KB_pins=32 LEFT 1MM DOWN  PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27 (Vitaly_SL)
Quanta G3H            KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM  PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27 (Milan Leposavic)
Quanta G3HJ           KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27 CHIP=IT8987E (vokintar)
Quanta G3JB           KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM  PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27 FLASH=256 CHIP=IT5570E-256 (Serguz05)
Quanta G3JC           KB_pins=32 LEFT 1MM DOWN  PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27 FLASH=256 CHIP=IT5570E-256 (hachikkz)
Quanta G3KA           KB_pins=32 LEFT DOWN 05MM PD0=23 PD1=22 PD2=21 PD3=20 PD4=19 PD5=18 PD6=17 PD7=16 BUSY=14 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=24 FLASH=256 CHIP=IT5570E-256 (Data Recovery)
Quanta G3MQ           KB_pins=36 LEFT DOWN 08MM PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6 FLASH=256 CHIP=IT5570E-256 (Lex66)
Quanta G31A           KB_pins=32 LEFT 1MM DOWN  PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27 CHIP=IT8987E (buyanigor)
Quanta G34            KB_pins=32 LEFT 1MM DOWN  PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27 (merman)
Quanta G35            KB_pins=32 LEFT 1MM DOWN  PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27
Quanta G35N           KB_pins=32 LEFT 1MM DOWN  PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27 (Diesel336)
Quanta G37A           KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM  PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27
Quanta G37D           KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM  PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27
Quanta G37L           KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM  PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27
Quanta G38D           KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM  PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27
Quanta G7BD           KB_pins=32                PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27
Quanta G7BL           KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM  PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27 CHIP=IT5570E-128 (lowbass)
Quanta G7ED           KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM  PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27 CHIP=IT8987VD-BXD (Soo)
Quanta G71MB          KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM  PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27 CHIP=IT8987E (Артём Варнашев)
Quanta G71A           KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM  PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27 CHIP=IT8987E
Quanta G74            KB_pins=32                PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27
Quanta G75A           KB_pins=32                PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27
Quanta G7A            KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM  PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27 CHIP=IT8987E
Quanta G7D            KB_pins=32 RIGHT DOWN 1MM PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27 CHIP=IT8987E (unknown)
Quanta G7H            KB_pins=40 LEFT DOWN 08MM PD0=32 PD1=28 PD2=26 PD3=21 PD4=25 PD5=29 PD6=22 PD7=24 BUSY=35 STB=27 AFD=38 INIT=31 SLIN=30 KSI4=34 KSI5=33 CHIP=IT5570E-128 (ChDim)
Quanta H95A           KB_pins=30 1MM LEFT DOWN  PD0=7 PD1=8 PD2=15 PD3=16 PD4=17 PD5=18 PD6=19 PD7=20 BUSY=22 STB=14 AFD=13 INIT=12 SLIN=11 KSI4=10 KSI5=9 CHIP=IT8987E (mishka007-84)
Quanta H97R           KB_pins=30 05MM LEFT DOWN PD0=20 PD1=23 PD2=22 PD3=14 PD4=9 PD5=13 PD6=21 PD7=17 BUSY=18 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=6 CHIP=IT8987VG (Lex66)
Quanta H98A           KB_pins=30 05MM LEFT DOWN PD0=20 PD1=23 PD2=22 PD3=14 PD4=9 PD5=13 PD6=21 PD7=17 BUSY=18 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=6 CHIP=IT8987VG (kolyansky)
Quanta H98L           KB_pins=30 05MM LEFT DOWN PD0=20 PD1=23 PD2=22 PD3=14 PD4=9 PD5=13 PD6=21 PD7=17 BUSY=18 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=6 FLASH=256 CHIP=IT83201VG-256 (One)
Quanta LI8            KB_pins=32 LEFT DOWN 08MM PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6 CHIP=IT8886HE
Quanta LVAC           KB_pins=32 LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 CHIP=IT5570VG-128 (sergludmila)
Quanta LV6            KB_pins=32 LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21
Quanta LZ5            KB_pins=26 PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6
Quanta LZ9            KB_pins=32 PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6
Quanta NLCB           KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM PD0=6 PD1=5 PD2=4 PD3=8 PD4=7 PD5=9 PD6=11 PD7=12 BUSY=15 STB=24 AFD=27 INIT=21 SLIN=22 KSI4=23 KSI5=25 CHIP=IT8987E (Ar-Ge)
Quanta NLZ            KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM PD0=6 PD1=5 PD2=4 PD3=8 PD4=7 PD5=9 PD6=11 PD7=12 BUSY=15 STB=24 AFD=27 INIT=21 SLIN=22 KSI4=23 KSI5=25 FLASH=256 CHIP=IT5570E-256 (noutservice)
Quanta N14            KB_pins=24 LEFT DOWN 1MM PD0=4 PD1=15 PD2=5 PD3=14 PD4=16 PD5=13 PD6=12 PD7=11 BUSY=9 STB=19 AFD=22 INIT=24 SLIN=20 KSI4=23 KSI5=17 CHIP=IT8987E (dycc) DAN14EMB6E0 
Quanta N83            KB_pins=24 PD0=4 PD1=15 PD2=5 PD3=14 PD4=16 PD5=13 PD6=12 PD7=11 BUSY=9 STB=19 AFD=22 INIT=24 SLIN=20 KSI4=23 KSI5=17
Quanta N91C           KB_pins=24 PD0=4 PD1=15 PD2=5 PD3=14 PD4=16 PD5=13 PD6=12 PD7=11 BUSY=9 STB=19 AFD=22 INIT=24 SLIN=20 KSI4=23 KSI5=17
Quanta N91A           KB_pins=24 LEFT 1MM DOWN PD0=4 PD1=15 PD2=5 PD3=14 PD4=16 PD5=13 PD6=12 PD7=11 BUSY=9 STB=19 AFD=22 INIT=24 SLIN=20 KSI4=23 KSI5=17
Quanta N97B KB_pins=24 LEFT 1MM DOWN  PD0=4 PD1=15 PD2=5 PD3=14 PD4=16 PD5=13 PD6=12 PD7=11 BUSY=9 STB=19 AFD=22 INIT=24 SLIN=20 KSI4=23 KSI5=17 CHIP=IT8887HE (Mihoho)
Quanta N97C KB_pins=24 LEFT 1MM DOWN  PD0=4 PD1=15 PD2=5 PD3=14 PD4=16 PD5=13 PD6=12 PD7=11 BUSY=9 STB=19 AFD=22 INIT=24 SLIN=20 KSI4=23 KSI5=17 CHIP=IT8987E (Solder)
Quanta NJJ  KB_pins=36 LEFT DOWN 08MM PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24 (Roofo)
Quanta 0P1  KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM  PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27 CHIP=IT8887
Quanta 0P5F KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM  PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27 CHIP=IT8987E (Rash49)
Quanta 0PA  KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM  PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27 CHIP=IT5570E-128 (Kodaka Hasegawa)
Quanta OP9  KB_pins=32                PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6
Quanta P5B  KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM  PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27 CHIP=IT8887HE (Away)
Quanta P5D  KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM  PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27 CHIP=IT5570E-128 (Soo)
Quanta P5F  KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM  PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27 CHIP=IT8987E (within1915)
Quanta P5G  KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM  PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27 CHIP=IT5570E-128 (samsonov54)
Quanta P5H  KB_pins=32 LEFT 1MM DOWN  PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27 FLASH=128 CHIP=IT5570E-128 (Igor)
Quanta P5J  KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM  PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27 CHIP=IT5570E-128 (Артём Варнашев)
Quanta PS8  KB_pins=32 LEFT DOWN 05MM PD0=7 PD1=13 PD2=11 PD3=14 PD4=10 PD5=17 PD6=15 PD7=16 BUSY=20 STB=9 AFD=6 INIT=8 SLIN=1 KSI4=5 KSI5=12 (Milan Leposavic)
Quanta PS9  KB_pins=32 LEFT DOWN 05MM PD0=7 PD1=13 PD2=11 PD3=14 PD4=10 PD5=17 PD6=15 PD7=16 BUSY=20 STB=9 AFD=6 INIT=8 SLIN=1 KSI4=5 KSI5=12 (Milan Leposavic)
Quanta ST6  KB_pins=30 LEFT UP 1MM    PD0=24 PD1=20 PD2=18 PD3=13 PD4=17 PD5=21 PD6=14 PD7=16 BUSY=27 STB=19 AFD=30 INIT=23 SLIN=22 KSI4=26 KSI5=25
Quanta ST6  KB_pins=26                PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21
Quanta TMAA KB_pins=30 LEFT DOWN      PD0=10 PD1=11 PD2=21 PD3=15 PD4=6 PD5=5 PD6=13 PD7=7 BUSY=9 STB=24 AFD=23 INIT=22 SLIN=20 KSI4=19 KSI5=18
Quanta TMB  KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM  PD0=24 PD1=23 PD2=22 PD3=21 PD4=19 PD5=18 PD6=15 PD7=13 BUSY=11 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=7 KSI4=14 KSI5=16 CHIP=IT8987VG (bicmark)
Quanta X1BD KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM  PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27
Quanta X1PD KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM  PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27
Quanta X12  KB_pins=32                PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27
Quanta X31  KB_pins=32                PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6
Quanta X32  KB_pins=32                PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6
Quanta X36  KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM  PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6 CHIP=IT8987VG (Serguz05)
Quanta XKT  KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24 (Tom Kit)

Quanta Y0A   KB_pins=28 LEFT DOWN 1MM PD0=18 PD1=14 PD2=12 PD3=7 PD4=11 PD5=15 PD6=8 PD7=10 BUSY=21 STB=23 AFD=22 INIT=19 SLIN=20 KSI4=16 KSI5=17
Quanta Y0B   KB_pins=32 LEFT 1MM PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6
Quanta Y0D   KB_pins=32 LEFT 1MM PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6
Quanta Y0E   KB_pins=28 LEFT 1MM PD0=18 PD1=14 PD2=12 PD3=7 PD4=11 PD5=15 PD6=8 PD7=10 BUSY=21 STB=23 AFD=22 INIT=19 SLIN=20 KSI4=16 KSI5=24 (ganteng)
Quanta Y0H   KB_pins=28 LEFT DOWN 1MM PD0=18 PD1=14 PD2=12 PD3=7 PD4=11 PD5=15 PD6=8 PD7=10 BUSY=21 STB=23 AFD=22 INIT=19 SLIN=20 KSI4=16 KSI5=17
Quanta Y11   KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM  PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27 (Milan Leposavic)
Quanta Y12   KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM  PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27 (Milan Leposavic)
Quanta Y16E  KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27 (Milan Leposavic)
Quanta Y31A KB_pins=32 PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27
Quanta Y61   KB_pins=32 PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6

Quanta Z8AD  KB_pins=26 PD0=1 PD1=2 PD2=3 PD3=4 PD4=5 PD5=6 PD6=7 PD7=8 BUSY=10 STB=26 AFD=25 INIT=24 SLIN=23 KSI4=22 KSI5=21
Quanta Z8E   KB_pins=28 LEFT UP 1MM PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=10 AFD=9 INIT=8 SLIN=7 KSI4=6 KSI5=5 CHIP=IT5571-128 (pro100tpyn)
Quanta Z8G   KB_pins=28 LEFT UP 1MM PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=6
Quanta Z8V   KB_pins=28 PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=6
Quanta Z8P   KB_pins=28 LEFT UP 1MM PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=6
Quanta Z8I   KB_pins=28 LEFT UP 1MM PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=10 AFD=9 INIT=8 SLIN=7 KSI4=6 KSI5=5 CHIP=IT8987E
Quanta Z8IA  KB_pins=28 LEFT UP 1MM PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=10 AFD=9 INIT=8 SLIN=7 KSI4=6 KSI5=5 CHIP=IT5571E-128DXA (Diesel336)
Quanta ZAA   KB_pins=28 LEFT UP 1MM PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=6 CHIP=IT8987E
Quanta ZAAA  KB_pins=28             PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=6
Quanta ZAAR  KB_pins=28 LEFT UP 1MM PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=6 CHIP=IT8987E 
Quanta ZAB   KB_pins=28 LEFT UP 1MM PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=6 CHIP=IT8987E
Quanta ZAS   KB_pins=28 LEFT UP 1MM PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=6 CHIP=IT8987E
Quanta ZAV   KB_pins=28 RIGHT DOWN 1MM PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=6 CHIP=IT8987E (RepairTech)
Quanta ZAW   KB_pins=28 LEFT UP 1MM PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=10 AFD=9 INIT=8 SLIN=7 KSI4=6 KSI5=5 CHIP=IT8987E
Quanta ZAU   KB_pins=28 LEFT UP 1MM PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=10 AFD=9 INIT=8 SLIN=7 KSI4=6 KSI5=5 CHIP=IT8987E (Ghost_vlz)

Quanta ZDS/ZDV KB_pins=26 LEFT DOWN 08MM PD0=6 PD1=7 PD2=8 PD3=10 PD4=11 PD5=12 PD6=13 PD7=14 BUSY=17 STB=3 AFD=4 INIT=5 SLIN=9 KSI4=16 KSI5=18

Quanta ZGX   KB_pins=26 LEFT DOWN 1MM PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=6
Quanta ZGQ   KB_pins=26 LEFT DOWN 1MM PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=6 (Pityu)

Quanta ZRT   KB_pins=28 LEFT UP 1MM    PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=6
Quanta ZRV   KB_pins=28                PD0=3 PD1=4 PD2=5 PD3=6 PD4=7 PD5=8 PD6=9 PD7=10 BUSY=12 STB=28 AFD=27 INIT=26 SLIN=25 KSI4=24 KSI5=23
Quanta ZRW   KB_pins=28 LEFT UP 1MM    PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=6
Quanta ZRQ   KB_pins=26 LEFT UP 08MM   PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=6
Quanta ZRY   KB_pins=28 LEFT UP 1MM    PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=6 (Milan Leposavic)
Quanta ZS8   KB_pins=24 LEFT DOWN 05MM PD0=21 PD1=20 PD2=19 PD3=17 PD4=16 PD5=15 PD6=14 PD7=13 BUSY=10 STB=5 AFD=8 INIT=9 SLIN=11 KSI4=18 KSI5=22 FLASH=192 CHIP=IT8380E-192 (merlin)
Quanta ZQK   KB_pins=26 LEFT UP 08MM   PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=6
Quanta ZQ0   KB_pins=26 LEFT DOWN 1MM  PD0=1  PD1=2  PD2=3  PD3=4  PD4=5  PD5=6  PD6=7  PD7=8  BUSY=10 STB=26 AFD=25 INIT=24 SLIN=23 KSI4=22 KSI5=21
Quanta ZQX   KB_pins=26 LEFT UP 08MM   PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=6 FLASH=192 CHIP=IT8380E-192 (dezmond)

Quanta ZYW   KB_pins=26                PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=6
Quanta ZYLB  KB_pins=26                PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=6
Quanta ZHKD  KB_pins=24                PD0=4 PD1=5 PD2=6 PD3=8 PD4=9 PD5=10 PD6=11 PD7=12 BUSY=15 STB=20 AFD=17 INIT=16 SLIN=14 KSI4=7 KSI5=3
Quanta ZHVA  KB_pins=28 LEFT UP 1MM    PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=6 CHIP=IT8987E (samsonov54)
Quanta ZHX  KB_pins=28                 PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=6
DALI8EMB8F0 KB_pins=30 (JKB1)          PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6  (Lenovo Yoga 11e type 20GA)


// PEGATRON
AR10SU/CU KB_pins=34 LEFT UP 08MM PD0=26 PD1=27 PD2=28 PD3=24 PD4=25 PD5=23 PD6=21 PD7=20 BUSY=17 STB=8 AFD=5 INIT=11 SLIN=10 KSI4=9 KSI5=7
AST KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM PD0=1 PD1=2 PD2=3 PD3=4 PD4=5 PD5=6 PD6=7 PD7=8 BUSY=10 STB=17 AFD=18 INIT=19 SLIN=20 KSI4=21 KSI5=22 (Rimas)
BK5EA     KB_pins=28 LEFT UP 1MM PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=10 AFD=9 INIT=8 SLIN=7 KSI4=6 KSI5=5 CHIP=IT8987E (Rimas)
CA4DB_10L KB_pins=28 LEFT UP 1MM PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=8 AFD=7  INIT=6 SLIN=5 KSI4=4 KSI5=3 CHIP=IT8987E     (SS)
D15K KB_pins=24 LEFT DOWN 1MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 (Milan Leposavic)
D15R KB_pins=24 LEFT DOWN 1MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 (Milan Leposavic)
ER5EA     KB_pins=28 LEFT UP 1MM PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=10 AFD=9 INIT=8 SLIN=7 KSI4=6 KSI5=5 CHIP=IT8987E (Rimas)
EJ4DA     KB_pins=28 LEFT UP 1MM PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=10 AFD=9 INIT=8 SLIN=7 KSI4=6 KSI5=5 CHIP=IT8987E (Rimas) 
E15S KB_pins=24 LEFT DOWN 1MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 (Milan Leposavic)(Medion Akoya P6670) 
EJ4DA (CORRECT?) KB_pins=28 LEFT UP 1MM PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=8 AFD=7 INIT=6 SLIN=5 KSI4=4 KSI5=3 (AlteroAscension)
ESAC(L) r2.1A (J3101) KB_pins=34 LEFT UP 08MM PD0=26 PD1=27 PD2=28 PD3=24 PD4=25 PD5=23 PD6=21 PD7=20 BUSY=17 STB=8 AFD=5 INIT=11 SLIN=10 KSI4=9 KSI5=7
GU5FA KB_pins=28 LEFT DOWN 05MM PD0=3 PD1=4 PD2=5 PD3=6 PD4=7 PD5=8 PD6=9 PD7=10 BUSY=12 STB=19 AFD=20 INIT=21 SLIN=22 KSI4=23 KSI5=24 CHIP=IT8987VG
VGFG   r2.1 (J3101) KB_pins=34 LEFT UP 08MM  PD0=26 PD1=27 PD2=28 PD3=24 PD4=25 PD5=23 PD6=21 PD7=20 BUSY=17 STB=8 AFD=5 INIT=11 SLIN=10 KSI4=9 KSI5=7
VGFTG r2.1 (J3103) KB_pins=34 LEFT DOWN 08MM  PD0=9 PD1=8 PD2=7 PD3=11 PD4=10 PD5=12 PD6=14 PD7=15 BUSY=18 STB=27 AFD=30 INIT=24 SLIN=25 KSI4=26 KSI5=28
VGST   r2.1 (J3103)  KB_pins=34 LEFT DOWN 08MM  PD0=9 PD1=8 PD2=7 PD3=11 PD4=10 PD5=12 PD6=14 PD7=15 BUSY=18 STB=27 AFD=30 INIT=24 SLIN=25 KSI4=26 KSI5=28
PAREB KB_pins=28 LEFT UP 1MM PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=8 AFD=7 INIT=6 SLIN=5 KSI4=4 KSI5=3
P4HCJ KB_pins=26 PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=10 AFD=9 INIT=8 SLIN=7 KSI4=6 KSI5=5
P5NCN/P7NCN KB_pins=26 LEFT UP 1MM PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=8 AFD=7 INIT=6 SLIN=5 KSI4=4 KSI5=3  CHIP=IT8587E (77romantik77)
SU4EA KB_pins=28 LEFT UP 1MM PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=10 AFD=9 INIT=8 SLIN=7 KSI4=6 KSI5=5 CHIP=IT8987E (SS)
VG20SQG KB_pins=34 LEFT DOWN 08MM PD0=9 PD1=8 PD2=7 PD3=11 PD4=10 PD5=12 PD6=14 PD7=15 BUSY=18 STB=27 AFD=30 INIT=24 SLIN=25 KSI4=26 KSI5=28
MU5DC/CH7DC KB_pins=26 PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=8 AFD=7 INIT=6 SLIN=5 KSI4=4 KSI5=3
MA20 KB_pins=30 PD0=1 PD1=2 PD2=3 PD3=4 PD4=5 PD5=6 PD6=7 PD7=8 BUSY=10 STB=24 AFD=23 INIT=22 SLIN=21 KSI4=20 KSI5=19 (ganteng)
TRKU KB_pins=34 LEFT UP 08MM PD0=26 PD1=27 PD2=28 PD3=24 PD4=25 PD5=23 PD6=21 PD7=20 BUSY=17 STB=8 AFD=5 INIT=11 SLIN=10 KSI4=9 KSI5=7 CHIP=IT8987E (Serguz05)
GK5MP5X_MB_V1_1 KB_pins=40 RIGHT DOWN 05MM PD0=1 PD1=2 PD2=3 PD3=7 PD4=9 PD5=10 PD6=13 PD7=16 BUSY=18 STB=4 AFD=5 INIT=6 SLIN=8 KSI4=11 KSI5=12 CHIP=IT5571E-128 (Vovan1991)

// CHINA
133s  KB_pins=30               PD0=20 PD1=3 PD2=9 PD3=8 PD4=4 PD5=6 PD6=13 PD7=10 BUSY=21 STB=15 AFD=1 INIT=14 SLIN=11 KSI4=12 KSI5=5
S133A KB_pins=30 LEFT DOWN 1MM PD0=20 PD1=3 PD2=9 PD3=8 PD4=4 PD5=6 PD6=13 PD7=10 BUSY=21 STB=15 AFD=1 INIT=14 SLIN=11 KSI4=12 KSI5=5
X133G KB_pins=28 LEFT DOWN 1MM PD0=20 PD1=3 PD2=9 PD3=8 PD4=4 PD5=6 PD6=13 PD7=10 BUSY=21 STB=15 AFD=1 INIT=14 SLIN=11 KSI4=12 KSI5=5


// WISTRON
ANGEL-TM_48.4LK01.011_12281-1 KB_pins=24 PD0=21 PD1=20 PD2=19 PD3=17 PD4=16 PD5=15 PD6=14 PD7=13 BUSY=10 STB=24 AFD=23 INIT=22 SLIN=18 KSI4=11 KSI5=9
AS3EA_UMA  KB_pins=28 PD0=3 PD1=4 PD2=5 PD3=6 PD4=7 PD5=8 PD6=9 PD7=10 BUSY=12 STB=19 AFD=20 INIT=21 SLIN=22 KSI4=23 KSI5=24
Chuwi_g140j KB_pins=30 LEFT DOWN 1MM PD0=20 PD1=3 PD2=9 PD3=8 PD4=4 PD5=6 PD6=13 PD7=10 BUSY=21 STB=15 AFD=1 INIT=14 SLIN=11 KSI4=12 KSI5=5 CHIP=IT8987E
EA40-HW 12243-2 KB_pins=28 PD0=1 PD1=2 PD2=3 PD3=4 PD4=5 PD5=6 PD6=7 PD7=8 BUSY=10 STB=19 AFD=20 INIT=21 SLIN=22 KSI4=23 KSI5=24
EG50-KB KB_pins=26 PD0=1 PD1=2 PD2=3 PD3=4 PD4=5 PD5=6 PD6=7 PD7=8 BUSY=10 STB=19 AFD=20 INIT=21 SLIN=22 KSI4=23 KSI5=24
Storm2 KB_pins=24 PD0=4 PD1=5 PD2=6 PD3=8 PD4=9 PD5=10 PD6=11 PD7=12 BUSY=15 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=7 KSI4=14 KSI5=16
Kabini(EA/EG-40/50) KB_pins=24 PD0=1 PD1=2 PD2=3 PD3=4 PD4=5 PD5=6 PD6=7 PD7=8 BUSY=10 STB=19 AFD=20 INIT=21 SLIN=22 KSI4=23 KSI5=24
LOL_SKL_MB_15221-1M KB_pins=30 LEFT DOWN 1MM PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6


// INVENTEC
DINERINL_6050A2823301 KB_pins=32                PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6
DUMBLEDO              KB_pins=32 LEFT DOWN      PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27 (ValeriyKeks)
GRANGER_6050A2977601  KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM  PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27 CHIP=IT8987E (Atlantt)
GRANGER2_6050A3024001 KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM  PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27 CHIP=IT8987E (samsonov54)
HEDWIG_6050a2993001   KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM  PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27 CHIP=IT8987E (Zloy_jafar)
SKITTL10_6050A2730201 KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM  PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6 (Koe)
6050A3087501          KB_pins=28 RIGHT UP  1MM  PD0=3 PD1=4 PD2=5 PD3=6 PD4=7 PD5=8 PD6=9 PD7=10 BUSY=12 STB=26 AFD=25 INIT=24 SLIN=23 KSI4=22 KSI5=21 CHIP=IT8987E CXA (Rimas)
SNAPE_6050a2982701    KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM  PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27 CHIP=IT8987E (darkuomoo)
SNAPE92_6050a3107701  KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM  PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27 CHIP=IT8987E (xxxxalexxx)
SNAPE01-6050a3168901  KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM  PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27 CHIP=IT5571E-128 (Artem)
VLAD10-6050A3261101   KB_pins=40 LEFT DOWN 08MM PD0=32 PD1=28 PD2=26 PD3=21 PD4=25 PD5=29 PD6=22 PD7=24 BUSY=35 STB=27 AFD=38 INIT=31 SLIN=30 KSI4=34 KSI5=33 CHIP=IT5571E-128 (Абитуриент)

//HUAQIN
NB2502_PCB_MB_V5   KB_pins=28 LEFT DOWN 08MM   PD0=24 PD1=23 PD2=22 PD3=21 PD4=19 PD5=18 PD6=15 PD7=13 BUSY=11 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=7 KSI4=14 KSI5=16 CHIP=IT5571VG-128 (CooleRRSA)
NB2593             KB_pins=28 LEFT  UP 1MM     PD0=28 PD1=27 PD2=26 PD3=25 PD4=24 PD5=23 PD6=22 PD7=21 BUSY=19 STB=10 AFD=9 INIT=8 SLIN=7 KSI4=6 KSI5=5  CHIP=IT5571E-128 (sasha_m)
NB2665             KB_pins=28 LEFT  UP 1MM     PD0=28 PD1=27 PD2=26 PD3=25 PD4=24 PD5=23 PD6=22 PD7=21 BUSY=19 STB=10 AFD=9 INIT=8 SLIN=7 KSI4=6 KSI5=5 (zveros) 
NB2715_MB_V9       KB_pins=30 05MM LEFT DOWN   PD0=20 PD1=23 PD2=22 PD3=14 PD4=9 PD5=13 PD6=21 PD7=17 BUSY=18 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=6 CHIP=IT5571VG-128 (Kar4)
NB3800_MB_V3       KB_pins=30 RIGHT DOWN 05MM  PD0=11 PD1=8 PD2=9 PD3=17 PD4=22 PD5=18 PD6=10 PD7=14 BUSY=13 STB=30 AFD=29 INIT=28 SLIN=27 KSI4=26 KSI5=25 CHIP=IT8987VG (starlefson)
NX8102/8106 (JKB1) KB_pins=28 LEFT  DOWN 08MM  PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=8 AFD=7 INIT=6 SLIN=5 KSI4=4 KSI5=3 (SS)
NB8311             KB_pins=30 RIGHT DOWN 05MM  PD0=11 PD1=8 PD2=9 PD3=17 PD4=22 PD5=18 PD6=10 PD7=14 BUSY=13 STB=30 AFD=29 INIT=28 SLIN=27 KSI4=26 KSI5=25 CHIP=IT8987VG (arsed)
NB8511 (JKB1)      KB_pins=28 LEFT  UP 05MM    PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=8 AFD=7 INIT=6 SLIN=5 KSI4=4 KSI5=3 CHIP=IT5571VG-128 (alextkach)
NB8513 (JKB1)      KB_pins=28 RIGHT UP 1MM     PD0=28 PD1=27 PD2=26 PD3=25 PD4=24 PD5=23 PD6=22 PD7=21 BUSY=19 STB=10 AFD=9 INIT=8 SLIN=7 KSI4=6 KSI5=5 (sergeydisk)
NB8607             KB_pins=28 LEFT  UP 1MM     PD0=28 PD1=27 PD2=26 PD3=25 PD4=24 PD5=23 PD6=22 PD7=21 BUSY=19 STB=10 AFD=9 INIT=8 SLIN=7 KSI4=6 KSI5=5 (SS)
NB8608             KB_pins=32 RIGHT UP 08MM    PD0=28 PD1=27 PD2=23 PD3=20 PD4=17 PD5=16 PD6=14 PD7=13 BUSY=11 STB=15 AFD=18 INIT=19 SLIN=21 KSI4=22 KSI5=24 CHIP=IT8987E (Nikolson15)
NB8609             KB_pins=28 LEFT UP 1MM      PD0=28 PD1=27 PD2=26 PD3=25 PD4=24 PD5=23 PD6=22 PD7=21 BUSY=19 STB=10 AFD=9 INIT=8 SLIN=7 KSI4=6 KSI5=5 CHIP=IT8987E (darkuomoo)

//Echips
GL115-V03 KB_pins=28 LEFT DOWN 1MM PD0=3 PD1=4 PD2=6 PD3=8 PD4=9 PD5=10 PD6=13 PD7=16 BUSY=18 STB=15 AFD=14 INIT=12 SLIN=11 KSI4=7 KSI5=5 CHIP=IT8987E (deslog_tech)
IS-A133C-VD1 LEFT DOWN 1MM KB_pins=30 PD0=20 PD1=3 PD2=9 PD3=8 PD4=4 PD5=6 PD6=13 PD7=10 BUSY=21 STB=15 AFD=1 INIT=14 SLIN=11 KSI4=12 KSI5=5 CHIP=IT8987E (deslog_tech)


Gigabyte GA-RP55K5 KB_pins=24 LEFT UP 1MM PD0=24 PD1=23 PD2=22 PD3=18 PD4=16 PD5=15 PD6=12 PD7=9 BUSY=7 STB=10 AFD=11 INIT=13 SLIN=14 KSI4=17 KSI5=19 CHIP=IT8587E
Gigabyte P34G V2 KB_pins=30 PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=9 AFD=8 INIT=7 SLIN=6 KSI4=5 KSI5=4
GA-RX7X6 KB_pins=26 1MM PD0=24 PD1=23 PD2=22 PD3=21 PD4=20 PD5=19 PD6=18 PD7=17 BUSY=15 STB=13 AFD=12 INIT=9 SLIN=10 KSI4=7 KSI5=6 CHIP=IT8587E FXS
FOXCONN_S130 KB_pins=32 LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21

EM_IG118_V1.1 KB_pins=28 RIGHT DOWN 1MM PD0=3 PD1=7 PD2=8 PD3=11 PD4=13 PD5=14 PD6=15 PD7=16 BUSY=18 STB=1 AFD=2 INIT=4 SLIN=5 KSI4=6 KSI5=9
BMAX S15 K66_G_H133_V02 KB_pins=28 LEFT DOWN PD0=20 PD1=3 PD2=9 PD3=8 PD4=4 PD5=6 PD6=13 PD7=10 BUSY=21 STB=15 AFD=1 INIT=14 SLIN=11 KSI4=12 KSI5=5 (bnc50)
BMAX H133G              KB_pins=28 LEFT DOWN PD0=20 PD1=3 PD2=9 PD3=8 PD4=4 PD5=6 PD6=13 PD7=10 BUSY=21 STB=15 AFD=1 INIT=14 SLIN=11 KSI4=12 KSI5=5 CHIP=IT8987E

A116C_REV10 KB_pins=28 LEFT DOWN PD0=3 PD1=7 PD2=8 PD3=11 PD4=14 PD5=15 PD6=16 PD7=17 BUSY=18 STB=1 AFD=2 INIT=4 SLIN=5 KSI4=9 KSI5=10 CHIP=IT8987E (nal)

BM5884A KB_pins=32 LEFT DOWN 08MM PD0=13 PD1=17 PD2=19 PD3=24 PD4=20 PD5=16 PD6=23 PD7=21 BUSY=10 STB=18 AFD=7 INIT=14 SLIN=15 KSI4=11 KSI5=12 CHIP=IT5576E-128 (Serguz05)
Gateway N14IB KB_pins=28 LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=3 PD2=9 PD3=8 PD4=4 PD5=6 PD6=13 PD7=10 BUSY=21 STB=15 AFD=1 INIT=14 SLIN=11 KSI4=12 KSI5=5 CHIP=IT5570E-128 (Levon GRIGORYAN)
HP_27-dp0054ur (N14D) KB_pins=24 LEFT DOWN 1MM  PD0=4 PD1=15 PD2=5 PD3=14 PD4=16 PD5=13 PD6=12 PD7=11 BUSY=9 STB=19 AFD=22 INIT=24 SLIN=20 KSI4=23 KSI5=17 CHIP=IT8987 (PERSON)
IP3_CN23_MB_V21_20210428A KB_pins=26 LEFT DOWN 08MM PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=2 AFD=3 INIT=6 SLIN=5 KSI4=9 KSI5=8 CHIP=IT8987E (Виктор)

